{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["单色 常亮 24V 5W","单色 常亮 24V 10W","单色 串行（SPI） 24V 5W","单色 串行（SPI） 24V 7.5W "],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"单色 常亮 24V 5W","index":0,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,9,3],[2,4,9,7],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[11,1,11,3],[11,5,11,7],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[13,1,13,3],[13,5,13,7],[14,1,14,3],[14,5,14,7],[15,1,15,3],[15,5,15,7],[16,1,16,3],[16,5,16,7],[17,1,17,3],[17,5,17,7],[18,1,18,3],[18,5,18,7],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[20,1,20,3],[20,5,20,7],[21,1,21,3],[21,5,21,7],[22,1,22,3],[22,5,22,7],[23,1,23,3],[23,5,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,1],[26,2,26,7],[27,0,27,1],[27,2,27,7],[28,0,28,1],[28,2,28,7],[29,0,29,1],[29,2,29,7],[30,0,30,1],[30,2,30,7],[31,0,31,1],[31,2,31,7],[32,0,32,1],[32,2,32,7],[33,0,33,1],[33,2,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,46,1],[42,2,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,60,1],[49,2,52,7],[53,2,56,7],[57,2,60,7],[61,0,66,1],[61,2,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,76,7],[77,0,80,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"采用法国进口材料，透光性好。采用不锈钢固定件，安装极为方便。防护等级IP68，为最高防护等级，可在户外、地下、水中长久使用。阻燃等级V-0，为最高阻燃等级，离火自熄，安全性能优越。抗UV，不易黄变，不开裂。耐候性好，耐高温耐寒，可在零下20℃使用。通过盐雾测试，可在海边等高盐雾地区长期使用。\n\n应用场合多样化：\n重大节日灯光秀；\n楼体建筑；\n公园景区；\n酒店民宿；\n商业地产；\n商业综合体；\n长久性灯光景观"]
{"$rows_empty":7}
["基础信息",{"$nulls":3},"应用"]
["• 重量","约0.19kg（1米/套）",null,null,"• IP等级","IP68"]
["• 颗粒数","60PCS",null,null,"• 阻燃等级","V-0"]
["• 灯体材质","共混改性工程塑料",null,null,"• UV等级","表面无明显变化（GB/T 16422.3-2014 ）"]
["• 灯具出线","双端出线，出线长度15cm\n线芯/线径：2*0.5",null,null,"• 保护等级IEC","安全等级Ⅲ"]
["• 是否带接插件","不带接插件",null,null,"• 认证","CE、FCC、BIS"]
["• 中性盐雾","48H",null,null,"• 存储温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF    "]
["• 光源平均寿命","50000小时",null,null,"• 工作温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF  "]
["• 电源&控制器","不含电源和控制器（可选配）",null,null,"• 使用环境","户外、室内"]
["电气参数",{"$nulls":3},"控制调光"]
["• 额定电压","DC24V",null,null,"• 控制方式","ON/OFF"]
["• 额定功率","5W/米",null,null,"• 像素段数","/"]
["• 频率范围","/",null,null,"• 灰度","/"]
["• 功率因数","/",null,null,"• 刷新率","/"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学参数"]
["• 光源颜色/色温（K）",null,"W"]
["• 波长范围（nm）",null,"/"]
["• 色容差（SDCM）",null,"＜7"]
["• 显色指数（Ra）",null,"≥70"]
["• 光束角（°）",null,"110°"]
["• 初始光效（lm/W）",null,"64 lm/W"]
["• 初始流明（lm）",null,"282 lm"]
["• 初始中心光强（cd）",null,"97 cd"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学数据"]
[]
[]
[]
[]
[]
["产品展示"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1米灯具实际长度L=1000+20（封装厚度）=1020mm；5米灯具实际长度L=5000+20（封装厚度）=5020mm；\r注：默认长度公差为±10mm\r"]
["安装示意"]
[null,null,"●固定件安装（一）\n（1）使用强攻螺丝将固定件固定在安装面上\n（2）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●固定件安装（二）\n（1）安装面上钻大小合适的孔\n（2）将膨胀管装入孔面\n（3）使用螺丝将固定件固定在安装面上\n（4）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●结构胶安装\n（1）使用结构胶将固定件固定在安装面上\n（2）灯带结构胶完全固化后卡入灯带\n"]
[]
[]
[]
[null,null,"●轨道安装\n（1）使用螺丝将轨道底槽固定在安装面上\n（2）将轨道上盖安装到轨道底槽，使用螺丝将固定件固定在轨道上盖\n（3）将灯带卡入固定件\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["注：灯带头端胶套部分无法卡入安装配件"]
["使用注意事项"]
["●由于灯带产品的特殊性，使用时会产生弯折，为了更好的使用此产品，需注意以下几点：\n（1）灯带弯曲时，弯曲方向应参考图一、图二所示的方向；可以根据实际应用需求，选择从灯带的发光面或灯带背部进行弯曲，常规灯带弯曲直径均不得小于6CM，否则会造成产品损坏，导致缺色或不良\n（2）图三所示的灯带弯曲样式会导致线路板扭曲变形、断裂、器件损伤，禁止操作\n（3）灯带的机械拉力要求均不大于5kg\n"]
{"$rows_empty":7}
["补充说明：\n1.此规格书提供数据的测试环境温度为 25±2℃。\n2.此规格书所提供的参数均以标准品为基础，产品的实际参数会有误差，以实际产品为准。\n3.若选用不同档位、色温、颜色的灯珠，光电参数会有一定浮动。\n4.对于产品具体安装布置和注意事项请以产品使用说明书为准。\n5.此规格书中的图示均为示意图，实际产品可能会有差异，以实际产品为准。\n6.此产品如果有任何的变更，恕不另行通知。\n7.此规格书的最终解释权归杭州勇电照明有限公司所有。"]

{"sheet":"单色 常亮 24V 10W","index":1,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,9,3],[2,4,9,7],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[11,1,11,3],[11,5,11,7],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[13,1,13,3],[13,5,13,7],[14,1,14,3],[14,5,14,7],[15,1,15,3],[15,5,15,7],[16,1,16,3],[16,5,16,7],[17,1,17,3],[17,5,17,7],[18,1,18,3],[18,5,18,7],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[20,1,20,3],[20,5,20,7],[21,1,21,3],[21,5,21,7],[22,1,22,3],[22,5,22,7],[23,1,23,3],[23,5,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,1],[26,2,26,7],[27,0,27,1],[27,2,27,7],[28,0,28,1],[28,2,28,7],[29,0,29,1],[29,2,29,7],[30,0,30,1],[30,2,30,7],[31,0,31,1],[31,2,31,7],[32,0,32,1],[32,2,32,7],[33,0,33,1],[33,2,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,46,1],[42,2,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,60,1],[49,2,52,7],[53,2,56,7],[57,2,60,7],[61,0,66,1],[61,2,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,76,7],[77,0,80,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"采用法国进口材料，透光性好。采用不锈钢固定件，安装极为方便。防护等级IP68，为最高防护等级，可在户外、地下、水中长久使用。阻燃等级V-0，为最高阻燃等级，离火自熄，安全性能优越。抗UV，不易黄变，不开裂。耐候性好，耐高温耐寒，可在零下20℃使用。通过盐雾测试，可在海边等高盐雾地区长期使用。\n\n应用场合多样化：\n重大节日灯光秀；\n楼体建筑；\n公园景区；\n酒店民宿；\n商业地产；\n商业综合体；\n长久性灯光景观"]
{"$rows_empty":7}
["基础信息",{"$nulls":3},"应用"]
["• 重量","约0.19kg（1米/套）",null,null,"• IP等级","IP68"]
["• 颗粒数","120PCS",null,null,"• 阻燃等级","V-0"]
["• 灯体材质","共混改性工程塑料",null,null,"• UV等级","表面无明显变化（GB/T 16422.3-2014 ）"]
["• 灯具出线","双端出线，出线长度15cm\n线芯/线径：2*0.5",null,null,"• 保护等级IEC","安全等级Ⅲ"]
["• 是否带接插件","不带接插件",null,null,"• 认证","CE、FCC、BIS"]
["• 中性盐雾","48H",null,null,"• 存储温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF    "]
["• 光源平均寿命","50000小时",null,null,"• 工作温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF  "]
["• 电源&控制器","不含电源和控制器（可选配）",null,null,"• 使用环境","户外、室内"]
["电气参数",{"$nulls":3},"控制调光"]
["• 额定电压","DC24V",null,null,"• 控制方式","ON/OFF"]
["• 额定功率","10W/米",null,null,"• 像素段数","/"]
["• 频率范围","/",null,null,"• 灰度","/"]
["• 功率因数","/",null,null,"• 刷新率","/"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学参数"]
["• 光源颜色/色温（K）",null,"W"]
["• 波长范围（nm）",null,"/"]
["• 色容差（SDCM）",null,"＜7"]
["• 显色指数（Ra）",null,"≥70"]
["• 光束角（°）",null,"110°"]
["• 初始光效（lm/W）",null,"52 lm/W"]
["• 初始流明（lm）",null,"443 lm"]
["• 初始中心光强（cd）",null,"194 cd"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学数据"]
[]
[]
[]
[]
[]
["产品展示"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1米灯具实际长度L=1000+20（封装厚度）=1020mm；5米灯具实际长度L=5000+20（封装厚度）=5020mm；\r注：默认长度公差为±10mm\r"]
["安装示意"]
[null,null,"●固定件安装（一）\n（1）使用强攻螺丝将固定件固定在安装面上\n（2）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●固定件安装（二）\n（1）安装面上钻大小合适的孔\n（2）将膨胀管装入孔面\n（3）使用螺丝将固定件固定在安装面上\n（4）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●结构胶安装\n（1）使用结构胶将固定件固定在安装面上\n（2）灯带结构胶完全固化后卡入灯带\n"]
[]
[]
[]
[null,null,"●轨道安装\n（1）使用螺丝将轨道底槽固定在安装面上\n（2）将轨道上盖安装到轨道底槽，使用螺丝将固定件固定在轨道上盖\n（3）将灯带卡入固定件\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["注：灯带头端胶套部分无法卡入安装配件"]
["使用注意事项"]
["●由于灯带产品的特殊性，使用时会产生弯折，为了更好的使用此产品，需注意以下几点：\n（1）灯带弯曲时，弯曲方向应参考图一、图二所示的方向；可以根据实际应用需求，选择从灯带的发光面或灯带背部进行弯曲，常规灯带弯曲直径均不得小于6CM，否则会造成产品损坏，导致缺色或不良\n（2）图三所示的灯带弯曲样式会导致线路板扭曲变形、断裂、器件损伤，禁止操作\n（3）灯带的机械拉力要求均不大于5kg\n"]
{"$rows_empty":7}
["补充说明：\n1.此规格书提供数据的测试环境温度为 25±2℃。\n2.此规格书所提供的参数均以标准品为基础，产品的实际参数会有误差，以实际产品为准。\n3.若选用不同档位、色温、颜色的灯珠，光电参数会有一定浮动。\n4.对于产品具体安装布置和注意事项请以产品使用说明书为准。\n5.此规格书中的图示均为示意图，实际产品可能会有差异，以实际产品为准。\n6.此产品如果有任何的变更，恕不另行通知。\n7.此规格书的最终解释权归杭州勇电照明有限公司所有。"]

{"sheet":"单色 串行（SPI） 24V 5W","index":2,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,9,3],[2,4,9,7],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[11,1,11,3],[11,5,11,7],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[13,1,13,3],[13,5,13,7],[14,1,14,3],[14,5,14,7],[15,1,15,3],[15,5,15,7],[16,1,16,3],[16,5,16,7],[17,1,17,3],[17,5,17,7],[18,1,18,3],[18,5,18,7],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[20,1,20,3],[20,5,20,7],[21,1,21,3],[21,5,21,7],[22,1,22,3],[22,5,22,7],[23,1,23,3],[23,5,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,1],[26,2,26,7],[27,0,27,1],[27,2,27,7],[28,0,28,1],[28,2,28,7],[29,0,29,1],[29,2,29,7],[30,0,30,1],[30,2,30,7],[31,0,31,1],[31,2,31,7],[32,0,32,1],[32,2,32,7],[33,0,33,1],[33,2,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,46,1],[42,2,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,60,1],[49,2,52,7],[53,2,56,7],[57,2,60,7],[61,0,66,1],[61,2,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,76,7],[77,0,80,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"采用法国进口材料，透光性好。采用不锈钢固定件，安装极为方便。防护等级IP68，为最高防护等级，可在户外、地下、水中长久使用。阻燃等级V-0，为最高阻燃等级，离火自熄，安全性能优越。抗UV，不易黄变，不开裂。耐候性好，耐高温耐寒，可在零下20℃使用。通过盐雾测试，可在海边等高盐雾地区长期使用。\n\n应用场合多样化：\n重大节日灯光秀；\n楼体建筑；\n公园景区；\n酒店民宿；\n商业地产；\n商业综合体；\n长久性灯光景观"]
{"$rows_empty":7}
["基础信息",{"$nulls":3},"应用"]
["• 重量","约0.19kg（1米/套）",null,null,"• IP等级","IP68"]
["• 颗粒数","60PCS",null,null,"• 阻燃等级","V-0"]
["• 灯体材质","共混改性工程塑料",null,null,"• UV等级","表面无明显变化（GB/T 16422.3-2014 ）"]
["• 灯具出线","双端出线，出线长度15cm\n线芯/线径：2*0.5+1*0.22",null,null,"• 保护等级IEC","安全等级Ⅲ"]
["• 是否带接插件","不带接插件",null,null,"• 认证","CE、FCC、BIS"]
["• 中性盐雾","48H",null,null,"• 存储温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF    "]
["• 光源平均寿命","50000小时",null,null,"• 工作温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF  "]
["• 电源&控制器","不含电源和控制器（可选配）",null,null,"• 使用环境","户外、室内"]
["电气参数",{"$nulls":3},"控制调光"]
["• 额定电压","DC24V",null,null,"• 控制方式","SPI"]
["• 额定功率","5W/米",null,null,"• 像素段数","10个像素点/米"]
["• 频率范围","/",null,null,"• 灰度","8bit"]
["• 功率因数","/",null,null,"• 刷新率","1200Hz"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学参数"]
["• 光源颜色/色温（K）",null,"W"]
["• 波长范围（nm）",null,"/"]
["• 色容差（SDCM）",null,"＜7"]
["• 显色指数（Ra）",null,"≥70"]
["• 光束角（°）",null,"110°"]
["• 初始光效（lm/W）",null,"64 lm/W"]
["• 初始流明（lm）",null,"282 lm"]
["• 初始中心光强（cd）",null,"97 cd"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学数据"]
[]
[]
[]
[]
[]
["产品展示"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1米灯具实际长度L=1000+20（封装厚度）=1020mm；5米灯具实际长度L=5000+20（封装厚度）=5020mm；\r注：默认长度公差为±10mm\r"]
["安装示意"]
[null,null,"●固定件安装（一）\n（1）使用强攻螺丝将固定件固定在安装面上\n（2）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●固定件安装（二）\n（1）安装面上钻大小合适的孔\n（2）将膨胀管装入孔面\n（3）使用螺丝将固定件固定在安装面上\n（4）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●结构胶安装\n（1）使用结构胶将固定件固定在安装面上\n（2）灯带结构胶完全固化后卡入灯带\n"]
[]
[]
[]
[null,null,"●轨道安装\n（1）使用螺丝将轨道底槽固定在安装面上\n（2）将轨道上盖安装到轨道底槽，使用螺丝将固定件固定在轨道上盖\n（3）将灯带卡入固定件\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["注：灯带头端胶套部分无法卡入安装配件"]
["使用注意事项"]
["●由于灯带产品的特殊性，使用时会产生弯折，为了更好的使用此产品，需注意以下几点：\n（1）灯带弯曲时，弯曲方向应参考图一、图二所示的方向；可以根据实际应用需求，选择从灯带的发光面或灯带背部进行弯曲，常规灯带弯曲直径均不得小于6CM，否则会造成产品损坏，导致缺色或不良\n（2）图三所示的灯带弯曲样式会导致线路板扭曲变形、断裂、器件损伤，禁止操作\n（3）灯带的机械拉力要求均不大于5kg\n"]
{"$rows_empty":7}
["补充说明：\n1.此规格书提供数据的测试环境温度为 25±2℃。\n2.此规格书所提供的参数均以标准品为基础，产品的实际参数会有误差，以实际产品为准。\n3.若选用不同档位、色温、颜色的灯珠，光电参数会有一定浮动。\n4.对于产品具体安装布置和注意事项请以产品使用说明书为准。\n5.此规格书中的图示均为示意图，实际产品可能会有差异，以实际产品为准。\n6.此产品如果有任何的变更，恕不另行通知。\n7.此规格书的最终解释权归杭州勇电照明有限公司所有。"]

{"sheet":"单色 串行（SPI） 24V 7.5W ","index":3,"n_rows":78,"n_cols":6,"rows_kept":78,"merged":[[0,0,1,7],[2,0,9,3],[2,4,9,7],[10,0,10,3],[10,4,10,7],[11,1,11,3],[11,5,11,7],[12,1,12,3],[12,5,12,7],[13,1,13,3],[13,5,13,7],[14,1,14,3],[14,5,14,7],[15,1,15,3],[15,5,15,7],[16,1,16,3],[16,5,16,7],[17,1,17,3],[17,5,17,7],[18,1,18,3],[18,5,18,7],[19,0,19,3],[19,4,19,7],[20,1,20,3],[20,5,20,7],[21,1,21,3],[21,5,21,7],[22,1,22,3],[22,5,22,7],[23,1,23,3],[23,5,23,7],[24,0,24,7],[25,0,25,7],[26,0,26,1],[26,2,26,7],[27,0,27,1],[27,2,27,7],[28,0,28,1],[28,2,28,7],[29,0,29,1],[29,2,29,7],[30,0,30,1],[30,2,30,7],[31,0,31,1],[31,2,31,7],[32,0,32,1],[32,2,32,7],[33,0,33,1],[33,2,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,46,1],[42,2,46,7],[47,0,47,7],[48,0,48,7],[49,0,60,1],[49,2,52,7],[53,2,56,7],[57,2,60,7],[61,0,66,1],[61,2,66,7],[67,0,67,7],[68,0,68,7],[69,0,76,7],[77,0,80,7]]}
[]
[]
[{"$nulls":4},"采用法国进口材料，透光性好。采用不锈钢固定件，安装极为方便。防护等级IP68，为最高防护等级，可在户外、地下、水中长久使用。阻燃等级V-0，为最高阻燃等级，离火自熄，安全性能优越。抗UV，不易黄变，不开裂。耐候性好，耐高温耐寒，可在零下20℃使用。通过盐雾测试，可在海边等高盐雾地区长期使用。\n\n应用场合多样化：\n重大节日灯光秀；\n楼体建筑；\n公园景区；\n酒店民宿；\n商业地产；\n商业综合体；\n长久性灯光景观"]
{"$rows_empty":7}
["基础信息",{"$nulls":3},"应用"]
["• 重量","约0.19kg（1米/套）",null,null,"• IP等级","IP68"]
["• 颗粒数","96PCS",null,null,"• 阻燃等级","V-0"]
["• 灯体材质","共混改性工程塑料",null,null,"• UV等级","表面无明显变化（GB/T 16422.3-2014 ）"]
["• 灯具出线","双端出线，出线长度15cm\n线芯/线径：2*0.5+1*0.22",null,null,"• 保护等级IEC","安全等级Ⅲ"]
["• 是否带接插件","不带接插件",null,null,"• 认证","CE、FCC、BIS"]
["• 中性盐雾","48H",null,null,"• 存储温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF    "]
["• 光源平均寿命","50000小时",null,null,"• 工作温度","-40℃至+55℃ / -104ºF至+131ºF  "]
["• 电源&控制器","不含电源和控制器（可选配）",null,null,"• 使用环境","户外、室内"]
["电气参数",{"$nulls":3},"控制调光"]
["• 额定电压","DC24V",null,null,"• 控制方式","SPI"]
["• 额定功率","7.5W/米",null,null,"• 像素段数","8个像素点/米"]
["• 频率范围","/",null,null,"• 灰度","8bit"]
["• 功率因数","/",null,null,"• 刷新率","1200Hz"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学参数"]
["• 光源颜色/色温（K）",null,"W"]
["• 波长范围（nm）",null,"/"]
["• 色容差（SDCM）",null,"＜7"]
["• 显色指数（Ra）",null,"≥70"]
["• 光束角（°）",null,"/"]
["• 初始光效（lm/W）",null,"/"]
["• 初始流明（lm）",null,"/"]
["• 初始中心光强（cd）",null,"/"]
["注：“/”表明此数据不适用于该型号"]
["光学数据"]
[]
[]
[]
[]
[]
["产品展示"]
[]
[]
[]
[]
[]
["1米灯具实际长度L=1000+20（封装厚度）=1020mm；5米灯具实际长度L=5000+20（封装厚度）=5020mm；\r注：默认长度公差为±10mm\r"]
["安装示意"]
[null,null,"●固定件安装（一）\n（1）使用强攻螺丝将固定件固定在安装面上\n（2）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●固定件安装（二）\n（1）安装面上钻大小合适的孔\n（2）将膨胀管装入孔面\n（3）使用螺丝将固定件固定在安装面上\n（4）将灯带卡入固定件"]
[]
[]
[]
[null,null,"●结构胶安装\n（1）使用结构胶将固定件固定在安装面上\n（2）灯带结构胶完全固化后卡入灯带\n"]
[]
[]
[]
[null,null,"●轨道安装\n（1）使用螺丝将轨道底槽固定在安装面上\n（2）将轨道上盖安装到轨道底槽，使用螺丝将固定件固定在轨道上盖\n（3）将灯带卡入固定件\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
["注：灯带头端胶套部分无法卡入安装配件"]
["使用注意事项"]
["●由于灯带产品的特殊性，使用时会产生弯折，为了更好的使用此产品，需注意以下几点：\n（1）灯带弯曲时，弯曲方向应参考图一、图二所示的方向；可以根据实际应用需求，选择从灯带的发光面或灯带背部进行弯曲，常规灯带弯曲直径均不得小于6CM，否则会造成产品损坏，导致缺色或不良\n（2）图三所示的灯带弯曲样式会导致线路板扭曲变形、断裂、器件损伤，禁止操作\n（3）灯带的机械拉力要求均不大于5kg\n"]
{"$rows_empty":7}
["补充说明：\n1.此规格书提供数据的测试环境温度为 25±2℃。\n2.此规格书所提供的参数均以标准品为基础，产品的实际参数会有误差，以实际产品为准。\n3.若选用不同档位、色温、颜色的灯珠，光电参数会有一定浮动。\n4.对于产品具体安装布置和注意事项请以产品使用说明书为准。\n5.此规格书中的图示均为示意图，实际产品可能会有差异，以实际产品为准。\n6.此产品如果有任何的变更，恕不另行通知。\n7.此规格书的最终解释权归杭州勇电照明有限公司所有。"]